附件2
寿宁县融媒体中心大岗头发射台供电线路改造项目报价表
	序号
	名 称
	数量
	规格型号
	配置说明
	单位
	单价（元）
	合  计
（元）
	备注

	1
	瓷横担或者绝缘横担
	15
	
	
	组
	
	
	

	2
	悬式绝缘子
	117
	
	
	片
	
	
	

	3
	瓷横担（跳线支撑）
	21
	
	
	支
	
	
	

	4
	固定间隙避雷器
	21
	
	
	组
	
	
	

	5
	氧化锌避雷器
	1
	
	
	组
	
	
	

	6
	跌落式熔断器
	1
	
	
	组
	
	
	

	7
	耐张线夹
	39
	
	
	套
	
	
	

	8
	接地补强
	2
	
	
	处
	
	
	

	9
	发射台分线#007杆-#028杆线路综合检修提升改善
	\
	
	
	\
	
	
	1.分线#007杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器、清障。
2.分线#008杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器，拆除下方废弃设备。
3.分线#009杆，更换悬瓶、瓷瓶。弧垂调整，加装避雷器。
4.分线#010杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器。
5.分线#011杆，更换悬瓶、瓷瓶。弧垂调整，加装避雷器。
6.分线#012杆，更换悬瓶、瓷瓶。弧垂调整，加装避雷器。
7.分线#013杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器。
8.分线#014杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器。
9.分线#015杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器。
10.分线#016杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器。
11.分线#017杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器。
12.分线#018杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器。
13.分线#019杆，更换悬瓶、瓷瓶。弧垂调整，加装避雷器。
14.分线#020杆，更换悬瓶、瓷瓶。弧垂调整，加装避雷器。
15.分线#021杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器。
16.分线#022杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器、清障。
17.分线#023杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器、清障。
18.分线#024杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器、清障。
19.分线#025杆，更换悬瓶、瓷瓶。弧垂调整，加装避雷器、拆除下方废弃设备、清障.
20.微波站分线#026杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器、清障。
21.分线#027杆，铁横担更换为绝缘横担/瓷横担，加装避雷器、及接地、清障
22.分线#028杆	更换悬瓶、瓷瓶、避雷器、跌落。弧垂调整，接地网补强。
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